**NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU PrFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL–GEL VÀ ỨNG DỤNG**

TO RESEARCH ON THE SYNTHESIS OF PrFeO3 MATERIAL BY SOL-GEL METHOD

**Võ Văn Tân (1), Trần Thị Thùy An (2)**

**(1)** *Trường Đại học Sư phạm , Đại học Huế*

**(1)** *Cao học K24, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế*

**SUMMARY**

 The PrFeO3was prepared at 7000C by the sol-gel method using polyvinyl alcohol (PVA) and metal nitrates. PrFeO3 nanoparticles were characterized by thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and UV-Vis spectroscopy. The process conditions such as solution metal/PVA, pH, calcination temperature are carefully controlled. The PrFeO3 material is well-shaped, spherical, with a relatively uniform particle size of 30-50 nm, porous foam pockets formed by nanoparticles, which are well suited for use in handling environment.